% do-vimlatex-onwrite
\documentclass[aspectratio=1610]{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{etoolbox}
% \usepackage[hidelinks]{hyperref}
% \usepackage[a4paper, total={7in, 10in}]{geometry}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{hologo}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{pgfplots}
% \usepackage[inline]{enumitem}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{multicol}
\usepackage{tabularcalc}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{float}
\usepackage{tasks}
\usepackage{environ}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{pgfplotstable}
\usepackage[slovene]{babel}
\usepackage[backend=biber,style=iso-authoryear,sortlocale=cs_CZ]{biblatex}
\usepackage[ddMMyyyy]{datetime}
\usepackage{ccicons}
\usepackage{textcomp}
\addbibresource{dokument.bib}
\usetheme{Madrid}
\setbeamertemplate{itemize items}[ball]
\setbeamertemplate{caption}[numbered]
\usetikzlibrary{calc} %% not really needed............. idk.
\usetikzlibrary{external}
\tikzexternalize
% \usepackage{xcolor}
\sisetup{output-decimal-marker = {,}, quotient-mode=fraction,per-mode=fraction} % per-mode=symbol
\newcommand\ddfrac[2]{\frac{\displaystyle #1}{\displaystyle #2}}
\newcommand{\functionSamples}{100} % fix to fancier value upon release, keep low during development
\newcommand\shortlink[1]{\href{https://xn--jha/#1}{\texttt{https://ž.ga/#1}}}
\newcommand{\razhroscevanje}{1}
\def\@maketitle{%
	\newpage
	\null
	\vskip 2em%
	\begin{center}%
		\let \footnote \thanks
		{\LARGE \@title \par}%
		\vskip 1.5em%
		{\large
			\lineskip .5em%
			\begin{tabular}[t]{c}% <------
				\@author%            <------ Authors
			\end{tabular}\par}%    <------
		\vskip 1em%
		{\large \@date}%
	\end{center}%
	\par
	\vskip 1.5em}
%opening

\makeatletter
\newcommand{\xslalph}[1]{\expandafter\@xslalph\csname c@#1\endcsname}
\newcommand{\@xslalph}[1]{%
	\ifcase#1\or a\or b\or c\or \v{c}\or d\or e\or %f\or g\or h\or i%
	\or j\or k\or l\or m\or n\or o\or p\or r\or s\or %\v{s}%
	\or t\or u\or v\or z\or \v{z}%%
	\else\@ctrerr\fi%
}
%\AddEnumerateCounter{\xslalph}{\@xslalph}{m}\\
\providecommand\@enhook{}
\g@addto@macro\@enhook{%
	\ifx *\@entemp\def\@tempa{\@enLabel\xslalph}%
	\fi}
\makeatother

\newcommand*\textfrac[2]{
	\frac{\text{#1}}{\text{#2}}
}
\renewcommand\abstractname{Povzetek}
\renewcommand\contentsname{Kazalo vsebine}
\renewcommand\figurename{Slika}
\renewcommand\abstractname{Povzetek}
\newcommand{\iic}{I\textsuperscript{2}C }
\title{Potisna sila vodne rakete}
\subtitle{Projektna naloga pri fiziki}
\author{Anton Luka Šijanec, 2. a}
\institute{Gimnazija Bežigrad}
\date{V sredo, 2. junija 2021}
\newcommand\vektor{\overrightarrow}
% \titlegraphic{\includegraphics[width=\textwidth,height=.5\textheight]{img/jangce.jpg}}

% \everymath{\displaystyle} % https://tex.stackexchange.com/a/32847/212260
\begin{document}


\begin{frame}
	\titlepage
\end{frame}

\begin{frame}
	\frametitle{Vsebina predstavitve}
	\begin{multicols}{2}
		\tableofcontents
	\end{multicols}
\end{frame}

\section{Opis poskusa}
\begin{frame}
	\frametitle{\secname}
	\begin{multicols}{2}
		\begin{itemize}
			\item Meritev potisne sile vode, ki izteka iz vodne rakete, ki je fiksno vpeta
			\item Korelacija potisne sile z višino vode in tlakom v plastenki ob danem trenutku
			\item Primerjava s teoretičnimi vrednostmi
			\item Strojno odčitavanje podatkov zaradi hitrega razpleta dogodkov
		\end{itemize}
		\begin{figure}[H]
			\centering
			\includegraphics[width=.5\textwidth]{../tekst/img-tracked/navoji.jpg}
			\caption{Vodna raketa, plastena in navoj pretvornika}
		\end{figure}
	\end{multicols}
\end{frame}

\section{Izvedba meritev poskusa}
\subsection{Oprema in merilniki}
\begin{frame}
	\frametitle{\secname}
	\framesubtitle{\subsecname}
	\begin{multicols}{2}
		\begin{itemize}
			\item Videokamera za videoanalizo (Canon SX160 IS), 25 sličic na sekundo
			\item Izstrelilna rampa za vodno raketo
			\item Pretvornik med navojem za plastenko in priključkom za na vzletno rampo
			\item Litrska plastenka
			\item Merilnik tlaka tekočin in plinov
			\item Aluminijasta vaga/merilna celica (\SI{0}{\kilo\gram}-\SI{5}{\kilo\gram}) in HX711 ADC
			\item Mikroprocesor ESP8266 in nodemcuv2
			\item Program Tracker za videoanalizo
		\end{itemize}
		\begin{figure}[H]
			\centering
			\includegraphics[width=0.5\textwidth]{merilniki.jpg}
			\caption{Vaga, merilnik za pritisk in mikroprocesor}
		\end{figure}
	\end{multicols}
\end{frame}

\section{Izvedba meritev poskusa}
\begin{frame}
	\frametitle{\secname}
	\begin{multicols}{2}
		\begin{enumerate}
			\item Stehtamo raketo brez vode
			\item Začnemo zajem podatkov
			\item Vertikalno izstrelimo raketo v vago, ki je postavljena tik nad vrhom rakete
			\item Vaga zazna silo ($F_m=|F_\alpha-F_g|$\footnote{Absolutno je zato, ker raketa ni prilepljena na vago}), ki je rezultanta sile teže in sile potiska.
			\item Zanemarimo zračni upor
		\end{enumerate}
		\begin{itemize}
			\item Pred dotikom rakete z vago ($F_g > F_\alpha$) podatkov o potisku nimamo
			\item Med dotikom potisk izračunamo s formulo
				$$F_\alpha = \vektor{F_m} + \vektor{F_g}$$
			\item Vsakič, ko je omenjen tlak ($P$), je mišljena razlika tlaka ($\Delta P$) glede na zunanji tlak.
		\end{itemize}
		\begin{figure}[H]
			\centering
			\includegraphics[width=0.5\textwidth]{../tekst/img-tracked/rampa.jpg}
			\caption{Izstrelitvena rampa}
		\end{figure}
	\end{multicols}
\end{frame}

\section{Izvedba meritev poskusa}
\subsection{\textit{Konstantne}, \textbf{odvisne} in \texttt{nadzorovane} vrednosti}
\newcommand\tavg{t_{F_\alpha > F_g}}
\begin{frame}
	\frametitle{\secname}
	\framesubtitle{\subsecname}
	\begin{multicols}{2}
		\begin{itemize}
			\item \textit{masa plastenke}, \textit{kalibracijski delitelj vage}
			\item \textbf{čas, ko je $F_\alpha > F_g$}, \textbf{maksimalna $F_m$ $\rightarrow$ maksimalna $F_\alpha$}, \textbf{povprečna $F_m$/$F_\alpha$}
			\item \texttt{začetna količina vode v plastenki ($V_0$): \SI{0,3}{\liter}, \SI{0,6}{\liter} in \SI{0,9}{\liter}}, \texttt{začetni tlak v plastenki ($P_0$): \SI{10}{\kilo\pascal}, \SI{20}{\kilo\pascal}, \SI{30}{\kilo\pascal} in \SI{40}{\kilo\pascal}}
			\item Grafi, s katerimi bodo prikazane meritve: $F_\alpha(t)$, $F_\alpha(P_0)$, $F_\alpha(V_0)$, $\tavg(V_0)$, $\tavg(P_0)$, $š_{max}(V_0, P_0)$ -- predv. viš.
			\item Za vsako kombinacijo volumna in pritiska so bile izvedene tri meritve, katerih povprečje se upošteva
			\item Videoanaliza bo uporabljena za $t_0$ in za $h_\alpha \rightarrow V_\alpha \rightarrow m_\alpha$
		\end{itemize}
		\vfill\null\columnbreak
		\vspace*{-4cm}
		\begin{figure}[H]
			\centering
			\includegraphics[width=0.5\textwidth]{totem.jpg}
			\caption{Tega teksta se ne vidi}
		\end{figure}
	\end{multicols}
\end{frame}

\subsection{Obdelava pridobljenih podatkov}
\begin{frame}
	\frametitle{\secname}
	\framesubtitle{\subsecname}
	\begin{multicols}{2}
		\begin{itemize}
			\item CSV datoteki: $F_m(t)$ in $h_\alpha(t)$
			\item Natančnost: $F_m$: \SI{1}{\centi\newton}, $h_\alpha$: \SI{1}{\milli\meter}
			\item $h_\alpha \rightarrow V_\alpha$:
		\end{itemize}
			$$
				g(x) = \SI{106}{\milli\liter}+(x-\SI{5,5}{\centi\meter})\cdot\pii(\SI{38,197}{\milli\meter})^2
			$$
			\[
				f(x) =
				\begin{dcases}
					g(x); & \SI{5,5}{\centi\meter} \leq x \leq \SI{24,5}{\centi\meter} \\
					x < \SI{106}{\milli\liter}; & x < \SI{5,5}{\centi\meter} \\
					\SI{947}{\milli\liter} > & \\
					x > \SI{871}{\milli\liter}; & x > \SI{24,5}{\centi\meter}
				\end{dcases}
			\]
		\begin{itemize}
			\item $\tavg$: čas, ko je $F_m > \SI{0,5}{\newton}$
			\item Po obdelavi: \{$F_\alpha$, $V_\alpha$\}($t$) in \{$\tavg$, $\overline{F_\alpha}$, $š_{max}$\}(\{$P_0$, $V_0$\})
		\end{itemize}
		\vfill\null\columnbreak
		\vspace*{-4cm}
		\begin{figure}[H]
			\centering
			\includegraphics[width=0.5\textwidth]{špric.jpg}
			\caption{Tudi tega teksta se ne vidi}
		\end{figure}
	\end{multicols}
\subsection{Vsebinski}

\end{frame}

\section{Pridobljene meritve}
\subsection{Tabele}
\begin{frame}
	\frametitle{\secname}
	\framesubtitle{\subsecname}
\end{frame}

\subsection{Grafi}
\begin{frame}
	\frametitle{\secname}
	\framesubtitle{\subsecname}
\end{frame}

\subsection{Rezultati in komentarji nanje ter ugotovitve}
\begin{frame}
	\frametitle{\secname}
	\begin{multicols}{2}
		\begin{itemize}
			\item Obstajajo kombinacije $P_0$ in $V_0$, kjer voda ne bo v celoti izrinjena, ker bo prej $P_\alpha = 0$
		\end{itemize}
	\end{multicols}
\end{frame}

%\section{Teorija}
%\subsection{Formula \sim}
%\begin{frame}
%	\frametitle{\secname}
%	\framesubtitle{\subsecname}
%	\begin{multicols}{2}
%		\begin{itemize}
%			\item Enačba Ciolkovskega ali enačba idealne rakete
%			
%		\end{itemize}
%	\end{multicols}
%\end{frame}

\section{Viri}
\begin{frame}{\secname}
	\nocite{*}
	\printbibliography[title={Viri}]
\end{frame}
\subsection{Licence slik}
\begin{frame}{\secname}{\subsecname}
	\begin{itemize}
		% \setcounter{enumi}{-1}
		% \item \href{https://xn--jha.ga/raydevlin}{Ray Devlin} \href{https://w.wiki/nbq}{\textit{Wanzhou City Slums}} \ccLogo\ccAttribution\ CC-BY 2.0 Generic (\shortlink{ccby20g})
		\item Vse slike so \copyright Anton Luka Šijanec 2021
	\end{itemize}
\end{frame}
\section{Zaključek}
\begin{frame}{\secname}
\begin{itemize}
\item Hvala za pozornost!

\item Vprašanja?

\item \small Ta dokument je informativne narave in se lahko še spreminja. Najnovejša različica, to je \hologo{LaTeX} izvorna koda in PDF dokumenti, je na voljo v mojem šolskem Git repozitoriju na naslovu \url{https://git.sijanec.eu/sijanec/sola-gimb-2/}. Povezava za prenos zadnje različice tega dokumenta v PDF obliki je \url{http://razor.arnes.si/~asija3/files/sola/gimb/2/fiz/naloga/predstavitev/dokument.pdf}.
\end{itemize}
\end{frame}
\if\razhroscevanje1
	\subsection*{Razhroščevalne informacije}
	\begin{frame}{\secname}{\subsecname}
		\begin{itemize}
			\item Konec generiranja dokumenta: \today\ ob \currenttime.
			\item Grafi imajo natančnost \functionSamples\space točk na graf.
			%\item Dokument se je generiral R0qK1KR2 \SI{}{\second}.
			\item Doument se je generiral aaasecgeninsaaa \SI{}{\second}.
			\item Pred objavo izklopite razhroščevanje. To storite tako, da v glavi dokumenta nastavite ukaz \texttt{razhroscevanje} na 0.
		\end{itemize}
	\end{frame}
\fi
\end{document}
